Утверждаю:

Технический директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Карпухин А.Н.

Для размещения в сети интернет

**Изучение цен и предложений**

**на ремонт токарно-карусельного станка 1525Ф3 в цехе № 4**

**Технические характеристики станка:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм. | 2500 |
| Наибольшая высота обрабатываемой заготовки, мм. | 2000 |
| Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, тонн | 16 |
| Наибольшее допустимое усилие резания верхним суппортом, кН | 42,5 |
| Диаметр планшайбы, мм. | 2240 |
| Наибольший крутящий момент на планшайбе, кНм | 56 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 55 |
| Наибольший ход поперечины, мм | 1240 |
| Наибольшая длина хода верхнего суппорта |  |
| -по горизонтали, мм. | 1300 |
| -по вертикали, мм. | 1200 |
| Наибольшая скорость установочных перемещений суппорта и ползуна, мм/мин | 5000 |
| Система управления | УЧПУ |
| Токарная обработка с использованием двух управляемых координатных осей |  |

Главный механик Ю.Б. Филиппов