**Изучение цен и предложений**

 На проведение ремонта вакуумной плавильно-заливочной установки типа УППФ-3М в цехе № 18.

Возможна поставка б/у оборудования в рабочем состоянии, либо аналог.

Основные технические характеристики УППФ 3М:

Вакуум ……………………………………………………5х10-3 мм.рт.ст.

Ёмкость тигля…………………………………………….15-20 кг.

Максимальная температура расплава в тигле………….1800ºС.

Рабочая температура в печи подогрева форм………......950-1100ºС.

Габариты рабочего пространства печи подогрева форм:

Диаметр……………………………………………………400 мм.

Высота…………………………………………………….550 мм.

Время плавки……………………………………………..10 мин.

Предусмотреть подачу аргона в плавильную камеру до максимального давления 300мм.рт.ст.

Главный механик Ю.Б. Филиппов