**ОАО «Металлист-Самара»** предлагает к продаже

новый масляный трансформатор марки ТМГ СЭЩ 400/10-11 УХЛ-1

**Технические характеристики трансформатора**

**ТМГ СЭЩ 400/10-11 УХЛ1**

|  |  |
| --- | --- |
| Заводской номер | 25159 |
| Номинальная мощность | 400 кВА |
| Рабочая частота | 50 Гц |
| Год выпуска | 02 2011 |
| Номинальное напряжение стороны ВН | 10 кВ |
| Номинальное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
| Номинальный ток стороны ВН | 25 А |
| Номинальный ток стороны НН | 577 А |
| Напряжение короткого замыкания, не более | 4,5% |
| Схема и группа соединения обмоток | У/Ун=0 |
| Масса полная | 1238 кг. |
| Масса масла | 238 кг. |
| Исполнение | ТУ34 11-001-72210708-2004 |

За дополнительной информацией обращаться по тел.: (846) 246 93 10