**Техническое задание**

 **на приобретение компрессора низкого давления**

Основные параметры:

-расход 20 м3/мин.;

-давление 7,5 бар;

-мощность двигателя 110 кВт;

-уровень шума не более 75 дБ;

- прямой привод;

-без осушителя;

-воздушное охлаждение;

Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней после поставки оборудования на территорию предприятия.

Гарантийные обязательства: 5 лет.

Дополнительные условия: наличие сервисного центра на территории Самарской области.