****

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на замену масляного выключателя с выкатным элементом

 на вакуумный выключатель с выкатным элементом на ГПП-1

1. Работы по замене масляного выключателя с выкатным элементом на вакуумный выключатель с выкатным элементом выполнить согласно существующего проекта 2015-ЭнП-086-РД-ЭП;
2. При монтаже вакуумного выключателя, подключить его релейную защиту к существующей, работы произвести согласно существующего проекта 2015-ЭнП-086-РД-ЭП;
3. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей право выполнения соответствующих видов работ;
4. Порядок оплаты – предоплата 50%;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам главного энергетика АО «Металлист-Самара»  | **C:\Users\Pk-452.METALL1C\Desktop\Письмо\подпись туров.gif** | Туров А.А. |