****

**Техническое задание**

**Производство работ по обрезке деревьев и поросли вблизи действующих линий**

**электропередачи напряжением 110кВ. «ПС Орловская – ГПП-2» («Городская-1, Городская-2»)**

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Правилами технической

эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП 2015 г.) для участка действующих линий электропередачи напряжением 110кВ. «ПС Орловская – ГПП-2» («Городская-1, Городская-2»)

 **1.Заказчик** АО «Металлист-Самара».

*Требуемый объем услуг:*

- выполнить работы по обрезке деревьев и поросли вблизи действующих линий

электропередачи напряжением 110кВ. «ПС Орловская – ГПП-2» («Городская-1, Городская-2») с последующем вывозом обрезки деревьев и поросли. Участки по обрезке деревьев трасы ВЛ обозначены на спутниковой карте «Яндекс» выделенным цветом. (Приложение 1, таблица 1)

*Таблица 1.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Участок на карте. | Длинаучастка, м. | Ширинаучастка, м. | Площадьучастка, М2. |
| 1 | От опоры №10 до №7 | 462 | 20 | 9240 |
| 2 | От опоры №6 до №5 | 37 | 20 | 740 |
|  |  |  |  |  |
| *Сумма:* | *499* |  | *9980* |

 **2.Основание –** Требование правил технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП от 2015 г.), безопасная эксплуатация трассы ВЛ 110 кВ.

 **3.Задачи** - повышение надежности электроснабжения предприятия и безопасной эксплуатации электрооборудования.

 **4.Предполагаемые сроки проведения работ** - 2019 г.

 **5.Требования к СМР.**

В качестве обязательных при выполнение данных видов работ должны быть включены:

* + «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Министерством энергетики РФ» (изд. 6 и 7);
	+ «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, утвержденные министерством труда и социального развития РФ постановлением № 3 от 5.01.2001г.;
	+ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,

утвержденные Минэнерго России» №6 от 13.01.03 и зарегистрированные Минюстом России от 2015г.;

* + «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03;

 **6.Требования к условиям оплаты:**

Предоплата не более 20% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться по факту выполнения работ на основании оригиналов счетов-фактур и подписанных сторонами актов выполненных работ.

1. Цены не должны подлежать изменению в течение всего срока действия и должны являться твердыми (фиксированными).
2. Цены на выполняемые работы должны быть указаны в рублях РФ с учётом всех налогов, сборов и других платежей.

**7. Требования к выполнению работ:**

1. Работы должны выполняться под ключ.
2. Перед заключением договора подрядчику совместно с представителем заказчика необходимо выехать на объект для уточнения объёмов работ.

**8. Требования к участникам:**

1. Согласно ФЗ от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и Приказом Министерства обороны РФ и Федерального казначейства №475/13н от 11.08.2015г. подрядчик должен иметь отдельный счет в уполномоченном банке.
2. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией
3. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках договора).
4. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена.
5. Наличие практического опыта выполнения аналогичных работ не менее 2 лет (предоставление референт листа по ранее выполняемым работам).
6. Отсутствие претензий со стороны заказчиков к качеству выполненных ранее участником работ и срокам выполнения работ.
7. Подрядчик использует собственные материально-технические ресурсы.
8. Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и используется за счет Подрядчика.
9. Наличие необходимой производственной базы, средств связи, приборов, оборудования и приспособлений для выполнения указанных работ.
10. Подрядчику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ по лоту в соответствии с Техническим заданием заказчика, а также обоснование стоимости лота.
11. Объемы работ определены по техническому заданию, соответственно изменение после проведения конкурентной процедуры не допустимо.

**9.Дополнительные требования к участникам:**

Сметные расчеты работ Подрядчик предоставляет, согласно;

- производству работ по обрезке деревьев и поросли вблизи действующих линий

электропередачи напряжением 110кВ. «ПС Орловская – ГПП-2» («Городская-1, Городская-2»)

1. **Обязательное наличие следующих документов:**
	1. Устав предприятия
	2. Протокол собрания учредителей об избрании директора (данные обновляется каждые полгода)
	3. Свидетельство о постановке на налоговый учет
	4. Свидетельство о гос. Регистрации
	5. Выписка из ЕГРЮЛ (данные обновляется каждые полгода)
	6. Бухгалтерский баланс за прошедшее полугодие (данные обновляется каждые полгода).

 Поступившие предложения будут оцениваться по следующим критериям:

* Стоимость работ;
* Условия оплаты;
* Срок выполнения работ;
* Опыт выполнения аналогичных работ.

**За разъяснениями по техническим вопросам обращаться в письменном виде на имя Заместителя главного энергетика АО «Металлист-Самара» тел. (846) 246-93-10**

**e-mail:** **oaometallist@mail.ru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик АО «Металлист-Самара»  | **Подпись Липилина.jpg** | Липилин А.А. |

Исп.: Заместитель главного энергетика

Туров Александр Анатольевич

Тел.:(846) 246-93-10